热重分析仪参数及要求

	序号
	内  容
	备注

	一
	货物服务名称、数量：
热重分析仪  1台

	

	二
	采购需求及技术参数：
技术参数：
1. 温度范围: 室温-1100℃
2. 温度分辨率: 0.01℃
3. 温度波动: ±0.01℃
4. 升温速率: 0.1-100℃/min
5. 温控方式: 升温、恒温
6. 程序控制：程序设置多段升温恒温
6. 天平测量范围: 0.01mg-3g 
7. 精度: 0.01-0.001 mg
8. 恒温时间：不少于24h
9.气氛装置: 可通入氮气，二氧化碳，氩气等，包含气体切换和流量大小控制阀门，可实现气路的随时切换功能 
10.软件: 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表



	







